
Ce fichier LISEZ-MOI présente trois rubriques :

- Installation des cartes audio Creative prêtes à l'emploi (PnP) 
  sur Windows NT 4.0
- Installation des cartes audio Creative Legacy sur Windows NT 4.0
- Installation des gestionnaires Creative lorsque Service Pack 3 est installé


a.>    Installation des cartes audio Creative prêtes à l'emploi (PnP)
       sur Windows NT 4.0

       ATTENTION : Veuillez supprimer tous les gestionnaires Legacy ou
       PnP déjà installés avant de procéder à une nouvelle installation
       ----------------------------------------------------------------
        Pour supprimer des gestionnaires Creative existants :

        1. Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur.

        2. Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Paramètres puis
           cliquez sur Panneau de configuration.

        3. Cliquez deux fois sur l'icône Multimédia.

        4. Dans l'onglet Périphériques, sous Périphériques de son et
           Périphériques et instruments MIDI, supprimez toutes les
           entrées comportant le terme "Creative". Il s'agit des
           gestionnaires Sound Blaster déjà installés.

        5. A l'invite, redémarrez votre ordinateur.
        -------------------------------------------------------------

        1. Si votre ordinateur détecte l'emplacement du gestionnaire
           PNPISA.SYS (il est déjà installé), passez à l'étape 4.

        2. Insérez le CD-ROM Windows NT 4.0 dans le lecteur CD-ROM.
           Sous <lecteur_CDROM>:\drvlib\pnpisa\x86, cliquez avec le
           bouton droit de la souris sur PNPISA.INF puis sélectionnez
           l'option Installer.

        Si le nom de ce fichier n'apparaît pas à l'écran, sélectionner
        la commande Options du menu Affichage de l'Explorateur Windows.
        Dans l'onglet Affichage, sélectionnez l'option Afficher tous les
        fichiers et assurez-vous que la case à cocher Masquer les
        extensions MS-DOS pour les types de fichiers enregistrés
        est désactivée.

        3. A l'invite, redémarrez votre ordinateur.

        4. Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur.

        Une série de boîtes de message "Nouveau matériel trouvé"
        apparaît et vous demande de procéder à l'installation des
        gestionnaires correspondant à votre carte.

        Pour chaque gestionnaire : 
        --------------------------------------------------------------
        5. Dans la boîte de dialogue Configuration, cliquez sur OK.
           Si l'installation précédente a échoué, cliquez sur le bouton
           Configuration manuelle et passez à l'étape 9.
 
        6. () Pour installer les prêts à l'emploi
              * Sound Blaster 16 Creative,
              * Synthèse sonore Creative Advanced Wave Effects,
              * le port jeu,
           sélectionnez l'option Disquette du pilote fournie par le
           fabricant.

           () Pour installer
              * Creative 3D Stereo Enhancement Technology
              * IDE CD-ROM (ATAPI 1.2)/Standard IDE/ESDI Hard Disk
                Controller
           sélectionnez l'option de périphérique par défaut de
           Windows NT.

           La boîte de dialogue Installation à partir d'une disquette
           apparaît.

        7. Si vous souhaitez installer le port jeu, insérez le CD-ROM
           Windows NT 4.0 dans le lecteur, tapez
           <lecteur_CDROM>:\drvlib\audio\sbpnp\i386
           puis cliquez sur OK.
   
           Sinon, insérez le CD-ROM Creative dans le lecteur, tapez
           <lecteur_CDROM>:\WINNTDRV\FRENCH
           puis cliquez sur OK.

        8. Dans la zone Modèles de la boîte de dialogue Sélectionner
           un périphérique, sélectionnez le gestionnaire que vous
           souhaitez installer puis cliquez sur OK.

           L'onglet Ressources de la boîte de dialogue Configuration
           apparaît.

        9. Dans le cas de périphériques conflictuels (affichés dans
           la zone de paramétrage des ressources), procédez de la
           manière suivante pour résoudre le conflit :

           a) Dans la zone Configuration basée sur, sélectionnez
              Configuration de base 0001.
           b) Sélectionnez le paramètre à changer dans la zone
              de paramétrage des ressources, puis cliquez sur
              Changer les paramètres.
           c) Sélectionnez un paramètre non conflictuel puis
              cliquez sur OK.
           d) Répétez cette opération pour tout paramètre conflictuel.

        10. Cliquez sur OK.

        11. A l'invite, redémarrez votre ordinateur.

        12. Votre carte Sound Blaster devrait maintenant fonctionner
            correctement. Toute éventuelle modification des ressources
            utilisées par votre carte doit s'effectuer comme suit :
            dans le Panneau de configuration, cliquez sur l'icône
            Multimédia. Dans l'onglet Gestionnaire de périphériques,
            sélectionner le gestionnaire Sound Blaster à modifier,
            cliquez sur Propriétés puis sur Paramètres. Revenez à
            l'étape 9.

        Problèmes connus
        ----------------
        - Si la configuration de votre carte PnP Sound Blaster vous
          pose des problèmes et que votre ordinateur est muni d'un
          BIOS (PnP), il est possible que vous ayez à l'activer dans
          les Paramètres CMOS. Pour toute information sur la procédure
          à suivre pour activer votre BIOS (PnP), reportez-vous au
          manuel d'utilisation de votre PC ou contactez le fabricant.

        - Vous ne pouvez installer qu'une seule carte audio Sound
          Blaster sur votre PC.

        - Si un gestionnaire audio non PnP est installé sur votre PC,
          supprimez l'ancien gestionnaire Sound Blaster via le Panneau
          de configuration et redémarrez votre ordinateur avant de
          répondre à de nouvelles boîtes de dialogue de configuration
          PnPISA. La suppression du périphérique Sound Blaster
          s'effectue dans l'onglet Périphériques (accessible via
          l'icône Multimédia du Panneau de configuration).

b.>     Installation des cartes audio Creative Legacy sur Windows NT 4.0

        1. Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur.

        2. Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Paramètres
           puis cliquez sur Panneau de configuration.

        3. Cliquez deux fois sur l'icône Multimédia.

        4. Dans l'onglet Périphériques, sous Périphériques de son
           et Périphériques et instruments MIDI, supprimez toutes
           les entrées comportant le terme "Creative". Il s'agit
           des gestionnaires Sound Blaster déjà installés.

        5. Cliquez sur Ajouter.

        6. Dans la zone Liste des pilotes de la boîte de dialogue
           Ajout, sélectionnez l'option Pilote non listé ou mis à
           jour puis cliquez sur OK.

        7. Dans la boîte de dialogue Installation d'un pilote, tapez
                    E:\WINNTDRV\FRENCH
           (si votre lecteur est défini à E:\) et insérez
           le CD-ROM Creative contenant le fichier
           OEMSETUP.INF dans le lecteur. Cliquez sur OK.

        8. Dans la boîte de dialogue Ajout d'un pilote non listé ou
           mis à jour, sélectionnez Creative Sound Blaster 16 puis
           cliquez sur OK.

        9. Cliquez sur Nouveau.

        10. A l'invite du programme, sélectionnez les paramètres
            matériels Sound Blaster (tels que Adresse E/S de base,
            DMA ou paramètres de port IRQ et MPU-401). Tous les
            fichiers .SYS sont copiés dans le répertoire
            C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS. Les fichiers .ACV et .DLL
            sont copiés dans le répertoire C:\WINNT\SYSTEM32.
	   
        11. Une fois l'installation terminée, le programme vous
            demande de redémarrez votre ordinateur.
       
            * Si votre carte est une carte de type SB16, cliquez
              sur Redémarrer maintenant. L'installation est terminée.

            * Si votre carte est une carte de type AWE32, SB32 ou AWE64,
              cliquez sur Ne pas redémarrer maintenant.

         12. Répétez les étapes 5 à 7.

         13. Dans la boîte de dialogue Ajout d'un pilote non listé
             ou mis à jour, sélectionnez Creative Sound Blaster
             AWE32 MIDI Synth, puis cliquez sur OK.

         14. Répétez les étapes 9 à 10.

         15. Une fois l'installation terminée, le programme vous
             demande de redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur
             le bouton Redémarrer maintenant.

c.>    Installation des gestionnaires Creative lorsque Service
       Pack 3 est installé

         1. Sélectionnez le répertoire contenant le fichier
            d'installation de la version NT de Service Pack
            3 (NT4SP3_I.EXE). Il peut s'agir, par exemple, de C:\SP3.

         2. Procédez à l'extraction des fichiers Service Pack 3. 
            (espace minimum requis de 55 Mo sur votre disque dur)
                C:\SP3\NT4SP3_I /X
            Lors de l'extraction, le programme vous demande de
            créer un répertoire temporaire (C:\TEMP, par exemple).
   
         3. Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Paramètres
            puis cliquez sur Panneau de configuration.

         4. Cliquez deux fois sur l'icône Multimédia.

         5. Dans l'onglet Périphériques, sous Périphériques de son
            et Périphériques et instruments MIDI, supprimez toutes
            les entrées comportant le terme "Creative". Il s'agit
            des gestionnaires Sound Blaster déjà installés.

         6. A l'invite, redémarrez votre ordinateur.

         7. Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur.

            Une série de boîtes de message "Nouveau matériel trouvé"
            apparaît.
	  
         8. Dans la boîte de dialogue Installer maintenant, cliquez
            sur Non.

         9. Dans la boîte de dialogue Insertion d'une disquette
            (apparaissant lorsque le programme vous demande d'insérer
            le CD-ROM Service Pack), cliquez sur Annuler.

         10. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches,
             sélectionnez Programmes puis cliquez sur Commandes.
             Insérez le CD-ROM Creative dans le lecteur, et tapez

                       E:
             (si votre lecteur est défini à E:\).

         11. Exécutez la commande suivante :
                  E:\> CD WINNTDRV\FRENCH

         12. Exécutez la commande suivante : C:\TEMP\DEVPRE DEVUPD.INF

         13. Dans l'onglet Ressources de la boîte de dialogue
             Configuration, cliquez sur OK.

         14. Redémarrez votre ordinateur pour activer les gestionnaires. 
