Este arquivo LEIA-ME é dividido em três seções:

- Instalando as Placas de Áudio Plug and Play (PnP) da Creative no
  Windows NT 4.0
- Instalando as Placas de Áudio Antigas da Creative no Windows NT 4.0
- Instalando Drivers da Creative Quando o Service Pack 3 estiver
  Instalado


a.     Instalando as Placas de Áudio Plug and Play (PnP) da
       Creative no Windows NT 4.0

       Aviso : Favor remover todos os drivers antigos ou drivers
               PnP instalados previamente antes de instalar.

       ---------------------------------------------------------
        Para remover drivers antigos da Creative:

        1. Faça o login no computador como um administrador.

        2. Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e, 
           em seguida, clique em Painel de Controle.

        3. Clique duas vezes no ícone Multimídia.

        4. Na guia Dispositivos, remova as entradas com o termo 
           "Creative" dos campos Dispositivos de áudio e 
           Dispositivos e instrumentos MIDI. Esses são os drivers
           de Sound Blaster previamente instalados.

        5. Reinicie o computador quando for solicitado.
       ----------------------------------------------------------

        1. Se você encontrar o driver PNPISA.SYS no seu computador
           (se ele já estiver instalado), vá para a etapa 4.

        2. Insira o CD-ROM do Windows NT 4.0 na unidade de CD-ROM.
           Na <Unidade de CDROM>:\drvlib\pnpisa\x86,
           clique com o botão direito do mouse em PNPISA.INF e, 
           em seguida, clique em Instalar.

        Se você não encontrar esse arquivo, no menu Exibir do 
        Windows Explorer clique em Opções. Na guia Exibir, clique 
        na opção Mostrar todos os arquivos e, em seguida, desselecione
        a caixa de seleção Ocultar extensões de tipos de arquivos 
        conhecidos.

        3. Reinicie o computador quando for solicitado.

        4. Faça o login no computador como um administrador.

           Você irá ver uma série de caixas de mensagens "Novo 
           Hardware Encontrado" e solicitações para instalar 
           drivers para a placa.

        Para cada driver:
        -------------------------------------------------------

        5. Clique no botão OK na caixa de diálogo Configuração. 
	   Se a instalação anterior não foi concluída corretamente, 
           clique no botão Configuração Manualmente e continue 
           com a etapa 9.

        6. () Para
              * Creative Sound Blaster 16 Plug and Play
              * Creative Advanced Wave Effects Synthesis Plug and Play
              * porta de jogos
           clique na opção Driver de um disco fornecido pelo 
           fabricante do hardware.

           () Para
              * Tecnologia de Aprimoramento de Estéreo de 3D da 
                Creative
              * CD-ROM IDE (ATAPI 1.2)/Controlador padrão 
                IDE/ESDI de disco rígido
           clique na opção Driver padrão do Windows NT.

           A caixa de diálogo Instalar a Partir do Disco aparecerá.

        7. Se você estiver instalando para a porta de jogos, 
           insira o CD-ROM do Windows NT 4.0 na unidade e digite
              <Unidade de CDROM>:\drvlib\audio\sbpnp\i386
           e, em seguida, clique no botão OK.

           Caso contrário, insira o CD-ROM do Creative na unidade
           e digite
              <Unidade de CDROM>:\WINNTDRV\BRAZIL
           e, em seguida, clique no botão OK.

        8. Na caixa de diálogo Selecionar Dispositivo, clique no 
           dispositivo desejado para instalar na caixa Modelos e,
           em seguida, clique no botão OK.

           A guia Recursos da caixa de diálogo Configuração aparecerá.

        9. Se existir algum dispositivo de conflitos na caixa 
           Configurações de recursos, resolva o conflito da seguinte 
           maneira:

           a) Na caixa Configuração baseada em, clique em Configuração 
              básica 0001.
           b) Selecione a configuração a ser alterada na caixa 
              Configurações de recursos e, em seguida, clique no botão 
              Alterar configuração.
           c) Clique em uma configuração que não entre em conflito 
              com um outro dispositivo e, em seguida, clique no botão 
              OK.
           d) Repita esta seqüência para qualquer configuração que 
              tenha um conflito.

        10. Clique no botão OK.

        11. Reinicie o computador quando for solicitado.

        12. Sua placa Sound Blaster deve funcionar corretamente. Se 
            você necessitar alterar os recursos usados pela placa, 
            no Painel de Controle clique no ícone Multimídia, clique 
            na guia Dispositivos, selecione o driver do Sound Blaster
            a ser alterado, clique no botão Propriedades e, em seguida,
            clique no botão Configurações.
            Volte para a etapa 9.

        Problemas conhecidos
        --------------------
        - Se você tiver problemas com a configuração da placa PnP 
          Sound Blaster e tiver um PnP BIOS no seu computador, talvez 
          seja necessário ativá-lo nas configurações de CMOS. 
          Consulte o manual ou o fabricante do computador para obter
          informações sobre como ativar o PnP BIOS.

        - Você só pode instalar uma placa de áudio Sound Blaster no 
          seu computador.

        - Se um driver de áudio não-PnP antigo estiver instalado, 
          remova-o usando o Painel de Controle de Multimídia e 
          reinicie o computador antes de responder às caixas de 
          diálogos de configuração do novo PnPISA. A remoção do 
          dispositivo de Sound Blaster deve ser feita através da guia 
          Dispositivos no Painel de Controle de Multimídia.


b.        Instalando as Placas de Áudio Antigas da Creative no 
          Windows NT 4.0

        1. Faça o login no computador como um administrador.

        2. Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e, 
           em seguida, clique em Painel de Controle.

        3. Clique duas vezes no ícone Multimídia.

        4. Na guia Dispositivos, remova as entradas com o termo 
           "Creative" dos campos Dispositivos de áudio e 
           Dispositivos e instrumentos MIDI. Esses são os drivers 
           de Sound Blaster previamente instalados.

        5. Clique no botão Adicionar.

        6. Na caixa Lista de Drivers da caixa de diálogo Adicionar, 
           clique em Driver atualizado ou não listado e, em seguida, 
           clique no botão OK.

        7. Na caixa de diálogo Instalar Driver, digite
                 E:\WINNTDRV\BRAZIL
           se E:\ for a letra da unidade e insira o CD-ROM do
           Creative que contém o arquivo OEMSETUP.INF na unidade de
           CD-ROM.
           Clique no botão OK.

        8. Na caixa de diálogo Adicionar Driver Não Listado ou 
           Atualizado, clique em Creative Sound Blaster 16 e, em 
           seguida, clique no botão OK.

        9. Clique no botão Novo.

        10. Quando for solicitado, selecione as configurações do 
            hardware do Sound Blaster, como endereço-base de E/S, 
            DMA, IRQ e configurações da porta MPU-401. Todos os 
            arquivos .SYS serão copiados para o diretório 
            C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS. Os arquivos .ACV e .DLL 
            serão copiados para o diretório C:\WINNT\SYSTEM32.

        11. No final da instalação, você será solicitado a reiniciar 
            o computador.

            * Se a placa for uma SB16, clique no botão Reiniciar
              agora. A instalação é finalizada aqui.

            * Se a placa for uma AWE32, SB32 ou uma AWE64, clique no botão 
              Não reiniciar agora.

        12. Repita as etapas de 5 a 7.

        13. Na caixa de diálogo Adicionar Driver Não Listado ou 
            Atualizado, clique em Creative Sound Blaster AWE32 MIDI 
            Synth e, em seguida, clique no botão OK.

        14. Repita as etapas 9 e 10.

        15. No final da instalação, você será solicitado a reiniciar
            o computador. Clique no botão Reiniciar agora.


c.    Instalando Drivers da Creative Quando o Service Pack 3
      estiver Instalado
      =====================================================

        1. Vá para o diretório que contém o arquivo de instalação
           (NT4SP3_I.EXE) do NT Service Pack 3. ex: C:\SP3

        2. Descompacte os arquivos do Service Pack 3. (um mínimo de
           55 MB de espaço livre de disco rígido será necessário)
              C:\SP3\NT4SP3_I /X
           Durante a descompactação, você será solicitado a ir para
           um diretório temporário. e.g. C:\TEMP

        3. Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e, em
           seguida, clique em Painel de Controle.

        4. Clique duas vezes no ícone Multimídia.

        5. Na guia Dispositivos, remova as entradas com o termo 
           "Creative" dos campos Dispositivos de áudio e Dispositivos 
           e instrumentos MIDI. Esses são os drivers de Sound Blaster
           previamente instalados.

        6. Reinicie o computador quando for solicitado.

        7. Faça o login no computador como um administrador.

           Você verá uma série de caixas de mensagens "Novo Hardware
           Encontrado".

        8. Na caixa de diálogo Para Instalar Agora, clique no botão Não.

        9. Na caixa de diálogo Inserir Disco onde você será solicitado
           a inserir o CD-ROM do Service Pack, clique no botão Cancelar.

        10. Clique no botão Iniciar na barra de tarefas, aponte para
            Programas e, em seguida, clique em Prompt de Comando.
            Insira o CD-ROM do Creative na unidade e digite              
                 
		E:

            se E:\ for o caminho da unidade.

        11. Execute o seguinte comando

                E:\> CD WINNTDRV\BRAZIL

        12. Execute o seguinte comando

                 C:\TEMP\DEVPRE DEVUPD.INF

        13. Na guia Recursos da caixa de diálogo Configuração, clique 
            no botão OK.

        14. Reinicie o computador para que os drivers tenham efeito.

